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[bookmark: _Toc228323856]調査位置
調査地点位置の全体図は図1.3-1に示すとおりである。
[bookmark: _Ref170217894]図1.3-1　調査地点位置

図1.3-1　調査地点位置
世田谷区
神奈川県
狛江市
調布市



[bookmark: _Toc228323866]調査結果
[bookmark: _Toc228323867]地下水位の観測結果
地下水位の観測結果の概要は表4.1-1に、時間変動は図4.1-1（令和7年度）及び図4.1-2（平成27年度～令和7年度）に示すとおりである。なお、地下水位の令和7年度の連続観測の値（日データのうち夜中の00時の値）及び過去10ヵ年度の各年度の集計値は巻末資料に転記した。

地下水位の観測地点の「地点①みつ池（武蔵野台地上）・地点⑥成城三丁目緑地（武蔵野台地上）」はともに、4月初頭～6月上旬･9月上旬～中旬･3月上旬以降に水位が上昇する推移が、7月上旬～8月下旬･9月下旬～2月下旬に低下する推移が見られ、降雨状況と概ね連動した変動であった。連続累計90mm以上の降雨が9月上旬に2回あったが、降雨後の大きな水位上昇は見られなかった。
令和7年度は年間降水量が平成27年度以降で最も少なく、過去10ヵ年度集計（以下、’例年’と称す）より400.5mmと大幅に少なく、年間平均水位も両地点ともに平成27年度以降で最も低い状態であった。時期別に見ると、両観測地点ともに6月まで例年より高い水位状態であったが、7月以降は低い状態に転じ、1ヵ月前の月降水量を概ね反映する状況であった。8月以降の8ヵ月間は過去11ヵ年度（H27～R07）の中で1･2･3番目に低い状態で、多くの月が1ヵ月前の月降水量の年度順位と概ね同期していたほか、平成27年度～令和6年度の観測記録での最低水位（地点①：TP+31.646m、地点⑥：TP+28.340m）を2月末付近で更新し（地点①：TP+31.441m 2/28･3/3、地点⑥：TP+28.306m 2/25）、過年度の最低水位より地点①は20.5cm、地点⑥は3.4cm低くなった。水位の季節変動の動向（変動波形の相対形状）が、年間とおして類似する過年度は無かった。
両観測地点の観測結果の概要は以下のとおりである。

神明の森みつ池特別保護区【地点①】
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	井戸底の一部が目視できる状況
［反射：水域、未反射：井戸底の陸地］
（令和8年2月27日/点検･データ回収時）


『地点①みつ池（武蔵野台地上）』の令和7年度の年間平均水位はTP+31.899m、最高水位はTP+32.213m（6/7、6/29）、最低水位はTP+31.441m（2/28、3/3）、変動幅は0.772mであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均水位は16.4cm、最高水位は81.3cm、最低水位は20.5cm低く、変動幅は23cm小さい状態であった。月平均水位は4･5･6月が例年より4～10cm程度高いが、他の9ヵ月は低かった。8月以降は過去10ヵ年度集計より15cm以上、10月以降は25cm以上低く、10月が最も低い状態（37.1cm低い）であった。
平成27年度～令和6年度の観測記録での最低水位はTP+31.646m（R06/2/7）であったが、令和7年度は1/16に過年度の最低水位を記録し、翌1/17以降はその水位を下回る状態が続いている。1/16から3/3まで水位低下が続き、その期間の末日付近（2/28･3/3）に平成27年度以降の最低水位『TP+31.441m』を記録し、3/4以降は水位上昇の推移に転じている。2/27の点検･データ回収時は井戸底（陸地）の一部が目視されたが、翌週の3/6の点検時は、井戸底は全て水没していた。


区立成城三丁目緑地【地点⑥】
『地点⑥成城三丁目緑地（武蔵野台地上）』の令和7年度の年間平均水位はTP+28.508m、最高水位はTP+28.658m（6/7、6/29）、最低水位はTP+28.306m（2/25）、変動幅は0.352mであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均水位は8.1cm、最高水位は78.3cm、最低水位は3.4cm低く、変動幅は36.8cm小さい状態であった。月平均水位は4･5･6月が例年より1～3cm程度高いが、他の9ヵ月は低かった。7月以降は過去10ヵ年度集計より5cm以上、8～2月は10cm以上低く、10月が最も低い状態（19.9cm低い）であった。
平成27年度～令和6年度の観測記録での最低水位はTP+28.340m（H29/3/21）であったが、令和7年度は1/30に過年度の最低水位を下回り、2/25までその状態が続いていた。1/30から2/25まで水位低下が続き、その期間の末日に平成27年度以降の最低水位『TP+28.306m』を記録し、その翌日以降は水位上昇の推移に転じている。
[bookmark: _Ref172560387]表4.1-1　地下水位観測結果の概要

注）変動幅＝最高水位 － 最低水位。





[bookmark: _Ref172629107]図4.1-1　令和7年度の地下水位の時間変動


[bookmark: _Ref172629117]図4.1-2　平成27年度～令和7年度の地下水位の時間変動


[bookmark: _Toc228323868]湧水量の観測結果
神明の森みつ池特別保護区【地点②･③･④･⑤】
神明の森みつ池特別保護区での湧水量の観測結果の概要は表4.1-1に、時間変動は図4.1-1（令和7年度）及び図4.1-2（平成27年度～令和7年度）に示すとおりである。なお、湧水量の令和7年度の観測値（湧水量Ａ調査（連続観測）の地点②･④は日データのうち昼間の12時の値、湧水量Ｂ調査（定期観測）の地点③、⑤は各週1回の値）及び過去10ヵ年度の各年度の集計値は巻末資料に転記した。

各観測地点は概ね、4月初頭～6月下旬･9月上旬～中旬･10月下旬に湧水量が増加する推移が、7月上旬～8月下旬･9月下旬～10月中旬･11月上旬～12月上旬に減少する推移が、12月中旬以降は低湧水量のほぼ横ばい状態の推移が見られ、降雨状況及び地下水位と概ね連動した変動であった。大きな湧水量増加は9月上旬～中旬に見られ、9月上旬に2回あった連続累計90mm以上の降雨（9/4～9/5の台風10号に関連した豪雨：累計94mm、9/11～9/13の秋雨前線南下に伴う豪雨：累計172mm）の期間及びその後であった。また、12月中旬以降の低湧水量のほぼ横ばい状態の推移は11月上旬からの減少する推移が12月上旬頃に底を着いた形で一旦落ち着き、その後は2月末までほぼ横ばいに近い緩やかな減少、3月初頭以降はほぼ横ばいに近い緩やかな増加に転じた。
令和7年度は年間降水量が平成27年度以降で大幅に最も少なく、地下水の水位も同様に最も低い状態であったことから（4.1 地下水位の観測結果参照）、年間平均湧水量は地点③が過去10ヵ年度集計（以下、’例年’と称す）とほぼ同程度、他の3地点が大幅に少なく、地点②･⑤は平成27年度以降で2番目に少ない状態であった。時期別に見ると、概ね、4～6月の湧水量は例年より多いが、7～3月は少なく、地下水の水位の動向と同様に、1ヵ月前の月降水量を概ね反映する状況であった。4･7月は例年との差異の程度が地点ごとで異なるが、例年より少ない状態は7月から地点②④→地点③⑤の順に始まり、3月まで続く状態であったほか、地点④･⑤は9月以降の7ヵ月間が、地点②は10月以降の6ヵ月間が、地点②は12月以降の4ヵ月間が過去11ヵ年度（H27～R07）の中で1･2番目に少ない状態であった。湧水量の季節変動の動向（変動波形の相対形状）は、年間及び時期別ともに過年度と類似する過年度は無かった。
なお、地点②では、1/16から三角堰の越流が無くなり、湧水の枯渇（湧水量0.000L/s）が発生し、この状況が3月末でも続いていた。地点④では、7/16の急激な増加はデータ抽出時刻（12：00）の直前の激しい降雨（7.5mm/h）に伴う雨水表流水の大量流入が加味されたものと考える。また、水位観測桝とパーシャルフリュームをつなぐ通水管の通水が12/6から3月末まで無く、無通水期間の湧水量は週1回の点検時の手計測定値を代用したほか、みつ池の循環ポンプの修繕工事が令和1/9から約1ヵ月行われており、ポンプ用の取水口の修繕及び浚渫が1月中旬～2月上旬（1/16-2/6）に行われた。工事完了後以降（1/31-2/5以降）は循環ポンプの運用が始まり、みつ池への流入水のほぼ大半は循環ポンプ用に取水され、この状況が3月末でも続いていた。
各観測地点の観測結果の概要は以下のとおりである。



地点②みつ池Ⅰ【湧水量Ａ調査（連続観測）/自記水位計】
『地点②みつ池Ⅰ』の令和7年度の年間平均湧水量は0.464L/s、最大湧水量は1.490L/s（6/29）、最小湧水量は0.000L/s（12/26～3/31）、変動幅は1.490L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.421L/s、最大湧水量は5.488L/s少なく、最小湧水量は同程度、変動幅は2.487L/s小さい状態であった。
令和7年度は年間平均湧水量が平成27年度以降の中で2番目に少なく、例年より0.421L/s少なかった。月平均湧水量は4～6月の3ヵ月が例年より多く、6月が過去11ヵ年度（H27～R07）の中で3番目に多い状態であったが、7～3月の9ヵ月が例年より少なく、10～3月が過去11ヵ年度の中で1･2番目に少ない状態であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は6月（1.150L/s）で、少ない月は2･3月（0.000L/s）であり、6月が例年より0.460L/s多く、2月が0.166L/s、3月が0.155L/s少ない状態であった。
当該地点は過去に湧出の枯渇現象がたびたび発生している。近年は令和2年度以降の前年度まで枯渇現象は無かったが、本年度の1/16に6年ぶりに発生した。令和7年度は12月上旬から主要湧出点から外見上の湧出は無くなり（渇水状態 0.020L/s以下）、1/16に三角堰の越流が無くなり、1/30頃には堰内の越流調整水が全て無くなった。堰内の越流調整水が全て無い状態は2/20頃まで確認され、2/27頃から堰内の越流調整水の水位が徐々に上昇していたが、3月末までに三角堰での越流の再開は無く、主要湧出点から外見上の湧出も見られなかった。
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	主要湧出点での湧出は無い
（令和7年12月5日）
	
	三角堰の越流無し（枯渇）
（令和8年1月16日）
	
	堰内の調整水が全て無い
（令和8年1月30日）



地点③みつ池Ⅱ【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】
『地点③みつ池Ⅱ』の令和7年度の年間平均湧水量は0.275L/s、最大湧水量は0.611L/s（6/6）、最小湧水量は0.002L/s（2/13、2/20）、変動幅は0.609L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.015L/s多く、最大湧水量は1.484L/s少なく、最小湧水量は0.002L/s多く、変動幅は0.435L/s小さい状態であった。
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	渇水状態［水滴が滴る］
（令和8年2月20日）


令和7年度は年間平均湧水量が平成27年度以降の11年間でほぼ中央に位置し（令和4年度に次いで5番目に多い）、例年より少し多い状態（+0.015L/s）であった。月平均湧水量は4～7月の4ヵ月が例年より多く、4～6月が過去11ヵ年度（H27～R07）の中で2･3番目に多い状態であったが、8～3月の8ヵ月が例年より少なく、12～3月が過去11ヵ年度の中で2･3番目に少ない状態であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は6月（0.557L/s）で、少ない月は2月（0.003L/s）であり、6月が例年より0.279L/s多く、2月が0.060L/s少ない状態であった。
当該地点は湧出の枯渇現象が平成31年1月～4月の間に複数回に確認されている。令和7年度は1月下旬～2月下旬に湧出が極めて少ない渇水状態（0.010L/s以下）が見られたが、湧出の枯渇は無かった。


地点④みつ池出口【湧水量Ａ調査（連続観測）/自記水位計】
複数の湧水が集まる『地点④みつ池出口』の令和7年度の年間平均湧水量は2.645L/s、最大湧水量は7.781L/s（7/16）、最小湧水量は0.010L/s（1/23～2/27）、変動幅は7.771L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は1.006L/s、最大湧水量は10.382L/s、最小湧水量は0.008L/s少なく、変動幅は6.237L/s小さい状態であった。なお、7/16の急激な増加は、データ抽出時刻（12：00）の直前に激しい降雨（7.5mm/h）があったので、雨水表流水の大量流入が加味されたものと考える。7/16の観測値を除いた場合、年間平均湧水量は2.626L/s、最大湧水量は5.463L/s（6/29）、変動幅は5.453L/sで、過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は1.025L/s、最大湧水量は12.700L/s少なく、変動幅は8.555L/s小さい状態になる。また、水位観測桝とパーシャルフリュームをつなぐ通水管の通水が12/6から3月末まで無く、この期間の湧水量は週1回の点検時に手計測定値で代用したほか、みつ池の渇水時の循環ポンプ用の取水等が1月下旬頃（1/31-2/5）から始まり、3月末でも実施されていた。
令和7年度は年間平均湧水量が平成27年度以降の中で2番目に少なく、例年より1.006L/s少なかった。月平均湧水量は5･6月の2ヵ月が例年より多い状態であったが、4月･7～3月の10ヵ月が例年より少なく、9～3月が過去11ヵ年度の中で1･2番目に少ない状態であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は6月（4.561L/s）で、少ない月は2月（0.010L/s）であり、6月が例年より1.070L/s多く、2月が0.838L/s少ない状態であった。
みつ池では、池水の水量不足が目立ち始めると、池水の渇水抑止のために循環ポンプが定期的に稼働し、当該地点の近隣で池水を取水し、『地点②みつ池Ⅰ』の下流付近に放水することがあり、当該地点の湧水量が増減（短期的に減、長期的には増）することがある。令和7年度は12月中旬頃から池水の水量不足が目立ち始め、12月下旬から池水の渇水状態が見られ、2月上旬より循環ポンプの運用が始まり、みつ池への流入水のほぼ大半は循環ポンプ用に取水され、この状況が3月末でも継続していた。なお、循環ポンプは6月上旬に放水口付近で大木の倒木で送水パイプは破損が発生し、その修繕工事が1/9から約1ヵ月行われており、ポンプ用の取水口の修繕及び浚渫が1月中旬～2月上旬（1/16-2/6）に行われている。
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	浚渫後のみつ池の状況と
循環ポンプの取水位置
（令和8年2月6日）
	
	修繕後の循環ポンプ取水口

（令和8年2月6日）
	
	修繕後の循環ポンプ放水口
と放水状況
（令和8年3月6日）





地点⑤成城四丁目【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】
『地点⑤成城四丁目』の令和7年度の年間平均湧水量は0.401L/s、最大湧水量は1.014L/s（6/6）、最小湧水量は0.011L/s（2/27）、変動幅は1.003L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.247L/s、最大湧水量は2.476L/s、最小湧水量は0.024L/s少なく、変動幅は1.247L/s小さい状態であった。
令和7年度は年間平均湧水量が平成27年度以降の中で2番目に少なく、例年より0.247L/s少なかった。月平均湧水量は4～7月の4ヵ月が例年より多く、6月が過去11ヵ年度（H27～R07）の中で3番目に多い状態であったが、8～3月の8ヵ月が例年より少なく、9～3月が過去11ヵ年度の中で1･2番目に少ない状態であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は6月（0.935L/s）で、少ない月は2月（0.024L/s）であり、6月が例年より0.327L/s多く、2月が0.218L/s少ない状態であった。

表4.2-1　湧水量観測結果の概要【神明の森みつ池特別保護区】

注）変動幅＝最高水位－最低水位。




図4.2-1　令和7年度の湧水量の時間変動【神明の森みつ池特別保護区】


図4.2-2　平成27年度～令和7年度の湧水量の時間変動【神明の森みつ池特別保護区】


区立成城三丁目緑地【地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫】
区立成城三丁目緑地での湧水量の観測結果の概要は表4.1-1に、時間変動は図4.1-1（令和7年度）及び図4.1-2（平成27年度～令和7年度）に示すとおりである。なお、湧水量の令和7年度の観測値（湧水量Ｂ･Ｃ調査（定期観測）は各週1回の値）及び過去10ヵ年度の各年度の集計値は巻末資料に転記した。

観測地点によって季節変化の動向が少し異なるが、降雨状況及び地下水位と概ね連動した変動であった。地点⑩･⑪･⑫は概ね、4月初頭～6月下旬･9月上旬～中旬･10月下旬～11月上旬･2月中旬以降に湧水量が増加する推移が、7月上旬～8月下旬･9月下旬～10月中旬･11月中旬～2月中旬に減少する推移が見られ、地点⑦･⑧は概ね、4月初頭～6月上旬･9月上旬～中旬･10月下旬～11月上旬･3月上旬以降に増加する推移が、6月中旬～8月下旬･9月下旬～10月下旬･11月中旬～1月下旬に減少する推移が見られ、地点⑨は概ね、4月初頭～6月上旬･8月上旬～11月中旬･3月上旬以降に増加する推移が、6月中旬～7月下旬･11月中旬～2月下旬に減少する推移が見られ、地点⑦･⑧･⑨は1月下旬頃に9月下旬からの減少する推移が底を着いた形で一旦落ち着き、その後は2月末までほぼ横ばいに近い緩やかな減少の推移であった。大きな湧水量増加は各地点ともに9月上旬～中旬に見られ、9月上旬に2回あった連続累計90mm以上の降雨（9/4～9/5の台風10号に関連した豪雨：累計94mm、9/11～9/13の秋雨前線南下に伴う豪雨：累計172mm）の期間及びその後であった。
令和7年度は年間降水量が平成27年度以降で大幅に最も少なく、地下水の水位も同様に最も低い状態であったが（4.1 地下水位の観測結果参照）、年間平均湧水量は地点ごとで状態は異なり、地点⑧･⑩･⑫が過去10ヵ年度集計（以下、’例年’と称す）より少ない状態で、地点⑦･⑨がほぼ同程度で、地点⑪が多い状態であり、地点⑦⑧⑫は平成27年度以降で2･3番目に少ない状態で、地点⑪が2番目に多い状態であった。時期別に見ても、地点ごとで状態は異なり、地点⑫を除く5地点は4～6月の湧水量が例年より多いが、地点⑦･⑧･⑩では7月又は8月以降の湧水量が少なく、地下水の水位の動向とほぼ同様に、1ヵ月前の月降水量を概ね反映する状況で、地点⑨では7～10月の湧水量がやや少なく、12～2月がほぼ同程度、3月がやや多い状態で、地点⑪では8～10月の湧水量がやや少なく、11･3月がほぼ同程度、7･12～2月が多い状態で、地点⑫では全て月が例年より少ない状態であった。湧水量の季節変動の動向（変動波形の相対形状）は、年間及び時期別ともに過年度と類似する過年度は無かった。
なお、9/5の地点⑩･⑪の急激な増加は、観測時刻の直近前の激しい降雨（11.0mm/h）に伴う雨水表流水の大量流入によるものである。また、地点⑩･⑪･⑫の水量の変動動向は本来、概ね同一傾向を示すが、12月以降はこの3地点間での変動傾向や当該観測地区内の他の湧出地点の水量増減状態が異なることが多かった。これは、12月初頭以降、水路･池の落葉･枯草かきがほぼ毎週行われていたほか、子供の水遊びの痕跡が顕著に見られたので、水路や池での水底の形状や流下･貯水状態が頻繁に変化していたことに伴う相違であったと考える。
各観測地点の観測結果の概要は以下のとおりである。



地点⑦成城三丁目緑地Ⅰ【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】
『地点⑦成城三丁目緑地Ⅰ』の令和7年度の年間平均湧水量は0.868L/s、最大湧水量は1.295L/s（6/6）、最小湧水量は0.472L/s（1/30）、変動幅は0.823L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.073L/s、最大湧水量は3.224L/s少なく、最小湧水量は0.314L/s多く、変動幅は1.618L/s小さい状態であった。
令和7年度は年間平均湧水量が平成27年度以降の中で3番目に少なく、例年より0.073L/s少なかった。月平均湧水量は4～7月の4ヵ月が例年より多く、4～6月が過去11ヵ年度（H27～R07）の中で2･3番目に多い状態であったが、8～3月の8ヵ月が例年より少なく、10･11･2月が過去11ヵ年度の中で2･3番目に少ない状態であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は6月（1.234L/s）で、少ない月は2月（0.502L/s）であり、6月が例年より0.250L/s多く、2月が0.098L/s少ない状態であった。

地点⑧成城三丁目緑地Ⅱ-1【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】
地点⑨より比高が高い位置から湧出する『地点⑧成城三丁目緑地Ⅱ-1』の令和7年度の年間平均湧水量は0.400L/s、最大湧水量は1.095L/s（6/27）、最小湧水量は0.003L/s（2/20）、変動幅は1.092L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.286L/s、最大湧水量は2.568L/s少なく、最小湧水量は0.003L/s多く、変動幅は1.792L/s小さい状態であった。
令和7年度は年間平均湧水量が平成27年度以降の中で2番目に少なく、例年より0.286L/s少なかった。月平均湧水量は4～6月の3ヵ月が例年より多い状態であったが、7月以降の9ヵ月が例年より少なく、8月以降の8ヵ月が過去11ヵ年度の中で1･2･3番目に少ない状態であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は6月（0.948L/s）で、少ない月は2月（0.004L/s）であり、6月が例年より0.104L/s多く、2月が0.140L/s少ない状態であった。
当該地点は平成27年度以降に湧出の枯渇現象は無いが、1月下旬～3月上旬に湧出が極めて少ない渇水状態（0.020L/s以下）が見られ、湧出点から観測値地点までの流路での流水の目視はできず、流路が湿る状態（伏流する状態）であった。
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	湧水量観測地点の渇水状況（全景）
（令和8年1月30日）
	
	湧水量観測地点の渇水状況（詳細）
（令和8年1月30日）





地点⑨成城三丁目緑地Ⅱ-2【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】
地点⑧より比高が低い位置から湧出する『地点⑨成城三丁目緑地Ⅱ-2』の令和7年度の年間平均湧水量は0.489L/s、最大湧水量は0.681L/s（6/6）、最小湧水量は0.361L/s（2/27）、変動幅は0.320L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.008L/s多く、最大湧水量は1.232L/s少なく、最小湧水量は0.237L/s多く、変動幅は0.604L/s小さい状態であった。
令和7年度は年間平均湧水量が平成27年度以降の11年間でほぼ中央に位置し（令和6年度に次いで5番目に多い）、例年より少し多い状態（+0.008L/s）であった。月平均湧水量は4～6月と12～3月の7ヵ月が例年より多く、7～11月の5ヵ月が例年より少なかった。4～6月と3月が過去11ヵ年度（H27～R07）の中で1･2･3番目に多く、当該観測地区内の他地点と異なる状況であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は6月（0.596L/s）で、少ない月は2月（0.377L/s）であり、6月が例年より0.115L/s、2月が0.020L/s多い状態であった。
月平均湧水量の過去10ヵ年度集計等の過年度観測値と比較で当該観測地区内の他地点と異なる状況であったが、過年度と同様に、変動幅は同地区の他地点と比べて小さく、年間をつうじて著しい増減は少なく、常態としてほぼ一定量の湧水が湧出しており、降雨状況及び地下水の水位変動と概ね連動した湧水量の変動であった。

地点⑩成城三丁目緑地Ⅳ【湧水量Ｂ調査（定期観測）/断面法】
地点⑧⑨系統の湧水が流下する『地点⑩成城三丁目緑地Ⅳ』の令和7年度の年間平均湧水量は1.941L/s、最大湧水量は3.340L/s（6/27）、最小湧水量は0.790L/s（2/6）、変動幅は2.550L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.259L/s、最大湧水量は6.401L/s少なく、最小湧水量は0.565L/s多く、変動幅は4.787L/s小さい状態であった。なお、9/5の観測値は、観測時刻の直近前の激しい降雨（11.0mm/h）があり、沢･水路･池への雨水の表流水の大量流入があったので、近隣の地点と比べて非常に多い湧水量となっている。また、12月初頭以降、水路･池の落葉･枯草かきがほぼ毎週行われていたほか、子供の水遊びの痕跡が顕著に見られ、水路や池での水底の形状や流下･貯水状態が頻繁に変化していたので、12月以降の水量の変動動向が当該観測地区内の他地点と相違することが度々あった。
令和7年度は年間平均湧水量が平成27年度以降の11年間で中央に位置し（平成29年度に次いで6番目に少ない）、例年より少ない状態（-0.259L/s）であった。月平均湧水量は4～6月の3ヵ月が例年より多く、4月が過去11ヵ年度（H27～R07）の中で2番目に多い状態で、7月以降の9ヵ月が例年より少なく、10月が過去11ヵ年度の中で最も少ない状態であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は6月（3.074L/s）で、少ない月は2月（0.834L/s）であり、6月が例年より0.617L/s多く、2月が0.161L/s少ない状態であった。



地点⑪成城三丁目緑地Ⅰ下【湧水量Ｂ調査（定期観測）/断面法】
地点⑦系統の湧水が流下する『地点⑪成城三丁目緑地Ⅰ下』の令和7年度の年間平均湧水量は2.006L/s、最大湧水量は3.391L/s（9/5）、最小湧水量は0.990L/s（3/6）、変動幅は2.401L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.204L/s多く、最大湧水量は8.609L/s少なく、最小湧水量は0.598L/s多く、変動幅は3.945L/s小さい状態であった。なお、9/5の観測値は、観測時刻の直近前の激しい降雨（11.0mm/h）があり、沢･水路･池への雨水の表流水の大量流入があったので、近隣の地点と比べて非常に多い湧水量となっている。また、12月初頭以降、水路･池の落葉･枯草かきがほぼ毎週行われていたほか、子供の水遊びの痕跡が顕著に見られ、水路や池での水底の形状や流下･貯水状態が頻繁に変化していたので、12月以降の水量の変動動向が当該観測地区内の他地点と相違することが度々あった。
令和7年度は年間降水量が平成27年度以降で大幅に最も少ないが、年間平均湧水量が平成27年度以降の中で2番目に多く、例年より0.204L/sと多く、当該観測地区内の他地点と異なる状況であった。月平均湧水量は4～7月と12～2月の7ヵ月が例年より多く、8～11月と3月の5ヵ月が例年より少なかった。4～6月と1～2月が過去11ヵ年度（H27～R07）の中で1･3番目に多く、10月が3番目に少ない状態で、当該観測地区内の他地点と異なる状況であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は6月（2.873L/s）で、少ない月は3月（1.145L/s）であり、6月が例年より0.926L/s多く、3月が0.092L/s少ない状態であった。
年間平均湧水量及び月平均湧水量の過去10ヵ年度集計等の過年度観測値と比較で当該観測地区内の他地点と異なる状況であったが、降雨状況及び地下水の水位変動と概ね連動した湧水量の変動であったので、12月初頭以降の落葉･枯草かきや子供の水遊びが影響した可能性が考えられる。

地点⑫成城三丁目緑地出口【湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】
区立成城三丁目緑地の全湧水量が集まる『地点⑫成城三丁目緑地出口』の令和7年度の年間平均湧水量は2.207L/s、最大湧水量は3.990L/s（9/19）、最小湧水量は0.990L/s（2/13）、変動幅は3.000L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は1.279L/s、最大湧水量は13.428L/s少なく、最小湧水量は0.267L/s多く、変動幅は8.107L/s小さい状態であった。なお、12月初頭以降、水路･池の落葉･枯草かきがほぼ毎週行われていたほか、子供の水遊びの痕跡が顕著に見られ、水路や池での水底の形状や流下･貯水状態が頻繁に変化していたので、12月以降の水量の変動動向が当該観測地区内の他地点と相違することが度々あった。
令和7年度は年間平均湧水量が平成27年度以降の中で2番目に少なく、例年より1.279L/s少なかった。月平均湧水量は全て月が少なく、7～8月と10月以降が過去11ヵ年度の中で1･2･3番目に少ない状態であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は6月（3.427L/s）で、少ない月は2月（1.047L/s）であり、6月が例年より0.659L/s、2月が0.655L/s少ない状態であった。




表4.2-2　湧水量観測結果の概要【区立成城三丁目緑地】

注）変動幅＝最高水位－最低水位。



図4.2-3　令和7年度の湧水量の時間変動【区立成城三丁目緑地】


図4.2-4　平成27年度～令和7年度の湧水量の時間変動【区立成城三丁目緑地】


区立大蔵三丁目公園【地点⑬/湧水量Ａ調査（連続観測）/自記水位計】
区立大蔵三丁目公園での湧水量の観測結果の概要は表4.1-1に、時間変動は図4.1-1（令和7年度）及び図4.1-2（平成27年度～令和7年度）に示すとおりである。なお、湧水量の令和7年度の観測値（湧水量Ａ調査（連続観測）は日データのうち昼間の12時の値）及び過去10ヵ年度の各年度の集計値は巻末資料に転記した。

『地点⑬大蔵三丁目公園』の令和7年度の年間平均湧水量は0.978L/s、最大湧水量は1.557L/s（4/15）、最小湧水量は0.671L/s（12/15、1/20～21）、変動幅は0.886L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は1.274L/s、最大湧水量は3.972L/s少なく、最小湧水量は0.226L/s多く、変動幅は1.901L/s小さい状態であった。なお、1/11～16の6日間は木片･落葉等の詰まりが考えられる越流水位の異常上昇が見られ、これら期間の観測値は欠測扱い（集計処理等から除外）とした。
湧水量は降雨状況と概ね連動した変動であり、4月上旬･9月上旬～中旬･3月上旬以降に湧水量が増加する推移が、4月中旬～8月下旬･9月下旬～12月上旬に減少する推移が、12月中旬～2月下旬はほぼ横ばい状態の推移が見られ、降雨状況と概ね連動した変動であった。大きな湧水量増加は4月上旬と9月上旬～中旬に見られ、4月上旬は前3月下旬の断続的に続いたまとまった降雨に伴うもので、9月上旬～中旬は9月上旬に2回あった連続累計90mm以上の降雨（9/4～9/5の台風10号に関連した豪雨：累計94mm、9/11～9/13の秋雨前線南下に伴う豪雨：累計172mm）に伴うものであった。また、12月中旬～2月下旬のほぼ横ばい状態の推移は11月上旬からの減少する推移が12月上旬頃に底を着いた形で一旦落ち着き、その後は2月末までほぼ横ばいに近い緩やかな増加であった。
当該地点は平成27年度以降に3回、湧出量がやや大きく不可逆的に減少していること、令和7年度の年間降水量が平成27年度以降で大幅に最も少なかったことから、年間平均湧水量は過去10ヵ年度集計より大幅に少なく、平成27年度以降で最も少ない状態であった。月平均湧水量も全ての月が過去10ヵ年度集計より約1.000L/s以上と大幅に少なく、過去11ヵ年度（H27～R07）の中で1･2番目に少ない状態であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は4月（1.310L/s）で、少ない月は12月（0.764L/s）であり、4月が過去10ヵ年度集計より1.222L/s、12月が1.199L/s少ない状態であった。
当該地点は平成28年11月以降・平成30年5月以降･令和6年7月以降に湧出量がやや大きく不可逆的に減少している。令和7年度の湧水量は降雨状況と概ね連動した変動で、特異的な増減現象が見られなかったが、過去10ヵ年度集計等の過年度観測値と比較で湧水量変動の傾向が他の観測地区と大きく異なる。近年11年間で不可逆的な湧水量の減少が3回あり、前年度にもあったことから、今後の湧水量の動向を注視した方がよいと考える。



区立岡本静嘉堂緑地【地点⑭/湧水量Ｂ調査（定期観測）/容器法】
区立岡本静嘉堂緑地での湧水量の観測結果の概要は表4.1-1に、時間変動は図4.1-1（令和7年度）及び図4.1-2（平成27年度～令和7年度）に示すとおりである。なお、湧水量の令和7年度の観測値（湧水量Ｂ調査（定期観測）は各週1回の値）及び過去10ヵ年度の各年度の集計値は巻末資料に転記した。

『地点⑭岡本静嘉堂緑地』の令和7年度の年間平均湧水量は0.512L/s、最大湧水量は0.750L/s（9/19）、最小湧水量は0.353L/s（2/6）、変動幅は0.397L/sであった。過去10ヵ年集計と比較して年間平均湧水量は0.016L/s多く、最大湧水量は0.625L/s少なく、最小湧水量は0.146L/s多く、変動幅は0.362L/s小さい状態であった。
湧水量は4月初頭～5月中旬･9月上旬～中旬･10月下旬～11月中旬･2月中旬以降に湧水量が増加する推移が、5月下旬～8月下旬･9月下旬～10月中旬･11月下旬～2月上旬に減少する推移が見られ、降雨状況と概ね連動した変動であった。大きな湧水量増加は9月上旬～中旬に見られ、9月上旬に2回あった連続累計90mm以上の降雨（9/4～9/5の台風10号に関連した豪雨：累計94mm、9/11～9/13の秋雨前線南下に伴う豪雨：累計172mm）の期間及びその後であった。
令和7年度は年間降水量が平成27年度以降で大幅に最も少ないが、年間平均湧水量は平成27年度以降の11年間でほぼ中央に位置し（平成27年度に次いで5番目に多い）、例年より少し多い状態（+0.016L/s）であった。月平均湧水量は4～6月と9･11･12･3月の7ヵ月が過去10ヵ年度集計（以下、’例年’と称す）より多く、他の5ヵ月が例年より少なかった。5月が過去11ヵ年度（H27～R07）の中で1番目に、4･6･11月が3番目に多い状態であったが、10月が3番目に少ない状態であった。令和7年度内で月平均湧水量が最も多い月は9月（0.646L/s）で、少ない月は2月（0.395L/s）であり、9月が例年より0.055L/s多く、2月が0.012L/s少ない状態であった。湧水量の季節変動の動向（変動波形の相対形状）は、年間及び時期別ともに過年度と類似する過年度は無かった。降雨状況と概ね連動した湧水量の変動であったが、過去10ヵ年度集計等の過年度観測値と比較では他の観測地区と異なる状況であった。
表4.2-3　湧水量観測結果の概要【区立大蔵三丁目公園と区立岡本静嘉堂緑地】

注）変動幅＝最高水位－最低水位。




図4.2-5　令和7年度の湧水量の時間変動【区立大蔵三丁目公園と区立岡本静嘉堂緑地】


図4.2-6　平成27年度～令和7年度の湧水量の時間変動【区立大蔵三丁目公園と区立岡本静嘉堂緑地】


[bookmark: _Toc228323869]簡易水質検査
簡易水質検査は神明の森みつ池特別保護区で4地点（地点②･③･④･⑤）、区立成城三丁目緑地で6地点（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）、区立大蔵三丁目公園で1地点（地点⑬）、区立岡本静嘉堂緑地で1地点（地点⑭）、合計12地点で実施したが、渇水期の地点②は検査時に湧水が枯渇していた（湧出点での湧出なし）ので、検査は未実施である。調査日は豊水期が令和7年10月3日、渇水期が令和8年2月6日である。一般的に渇水期の方が、より周囲の環境の影響を反映しやすいため、湧水の経年変化を把握する上で重要な指標となる。

令和7年度は過年度と比べ、pHが高い部類の値（アルカリ性方向へ傾いた値）を、RpHが低い部類の値（酸性方向へ傾いた値）を、ECが低い部類の値（溶存イオン量が少ない）を両時期ともに多くの地点で示したが、水温が渇水期に外気の影響を強く受けたと考えられる地点を除く多くの地点で、豊水期と渇水期の差異が0.6℃以内に収まる安定した状態であった。また、pH･RpH･ECは豊水期と渇水期との差異が過年度と比べてやや大きい地点が多く、RpH･ECは時期的な大小関係が過年度と異なる地点が多かった。しかし、pH･RpH･EC･水温は調査地区の間及び地区内の調査地点の間での値の高低順位の関係が過年度と概ね類似していた。令和7年度の年間降水量が非常に少なく、小降雨であったことが影響して、pH･RpH･ECが過年度と異なる状況であったと考える。
各検査項目の計測結果の概要は以下のとおりで、本年度を含め平成27年度以降の調査結果は表4.3-1のとおりである。

pH
一般的な地下水のpHは炭酸物質（H2CO3、HCO3-、CO32-）の溶存量に支配されており、炭酸物質の溶存量が多い酸性に傾く。浅部の地下水のpHは炭酸ガスの溶解や平衡状態により変化しやすい。雨水の一般的なpHは5～6程度と言われ、そのECは低い。降水となって地表面に到達した雨水は、土壌中を降下浸透する際に、様々な反応が生じる。都市緑地などのリター層の厚い樹木地では、土壌に存在する豊富な有機酸の影響を受け、pHは低下しやすい。落ち葉掻きを行うことで、土壌のpHは中性に近づくと言われている。

全地点の測定値は、豊水期（10月）がpH6.2～7.55.8～7.7で、渇水期（2月）がpH6.8～7.56.2～7.4であった。各地区の湧出点等の測定値は『神明の森みつ池特別保護区（地点②･③･④･⑤）』がpH6.2～7.2（豊水期：pH6.2～6.7、渇水期：pH6.9～7.2）で、『区立成城三丁目緑地（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）』がpH6.2～7.5（豊水期：pH6.2～7.5、渇水期：pH7.2～7.5）で、『区立大蔵三丁目公園（地点⑬）』がpH6.5～7.3（豊水期：pH6.5、渇水期：pH7.3）で、『岡本静嘉堂緑地（地点⑭）』がpH6.3～6.8（豊水期：pH6.3、渇水期：pH6.8）であった。
なお、地点④･⑩･⑪･⑫の4地点は、湧出点から一定距離を流下した水で、近隣の他地点よりpHが少し高い値（アルカリ性方向へ傾いた値）を示すことが多かった。湧出点からの流下中に炭酸ガスがばっ気されたもの（湧水の炭酸ガスと大気中の酸素が入れ替わったもの）と考える。
令和7年度のpHは、多くの地点が過年度と比べて高い部類の値（アルカリ性方向へ傾いた値）であったが、地点④･⑪の両季と地点⑦･⑭の渇水期は低い部類の値（酸性方向へ傾いた値）を示した。また、両時期ともに豊水期より渇水期の方が高く、調査地区の間及び地区内の調査地点の間での高低順位の関係は過年度と概ね類似していたが、多くの地点が豊水期と渇水期との差異が過年度と比べてやや大きく、渇水期の方が過年度との差異が大きかった。


RpH
RpHは地下水の採取直後に試料をよく振るか、十分通気して測定するpHをいう。これは大気中のCO2と平衡状態の地下水のpHを意味する。振る、通気する行為は強制的に地下水の炭酸ガスと大気中の酸素を入れ替える作業である。

全地点の測定値は、豊水期（10月）がpH6.6～7.8で、渇水期（2月）がpH7.3～7.9であった。各地区の湧出点等の測定値は『神明の森みつ池特別保護区（地点②･③･④･⑤）』がpH7.0～7.8（豊水期：pH7.0～7.8、渇水期：pH7.3～7.5）で、『区立成城三丁目緑地（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）』がpH6.6～7.9（豊水期：pH6.6～7.6、渇水期：pH7.4～7.9）で、『区立大蔵三丁目公園（地点⑬）』がpH7.3～7.9（豊水期：pH7.3、渇水期：pH7.9）で、『岡本静嘉堂緑地（地点⑭）』がpH7.0～7.6（豊水期：pH7.0、渇水期：pH7.6）であった。
令和7年度のRpHは、両時期ともに多くの地点が過年度と比べて低い部類の値（酸性方向へ傾いた値）で、高い部類の値（アルカリ性方向へ傾いた値）を示した地点は渇水期の地点⑨･⑩･⑬であったほか、ほとんど地点が渇水期より豊水期の方が高く、過年度と時期的な大小関係も異なっていた。また、多くの地点が豊水期と渇水期との差異が過年度と比べてやや大きく、豊水期の方が過年度との差異が大きかったが、調査地区の間及び地区内の調査地点の間での高低順位の関係は過年度と概ね類似していた。

EC（電気伝導率）
ECは物質の電気伝導性を示す。地下水の場合その値は、溶存イオン量に依存し、溶存量が多いと高い数値を示す。地下に滞留する時間が長いほど、土壌や岩石からの溶解物質を多く取り込むことになり、値は高くなる。雨水はECが低く、地下水への流入は値を低下させる方向に導く。

[bookmark: _Hlk193887934]全地点の測定値は、豊水期（10月）が137.7～184.2μS/cmで、渇水期（2月）が112.0～188.2μS/cmであった。各地区の湧出点等の測定値は『神明の森みつ池特別保護区（地点②･③･④･⑤）』が112.0～153.0μS/cm（豊水期：140.6～153.0μS/cm、渇水期：112.0～135.8μS/cm）で、『区立成城三丁目緑地（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）』が132.8～169.5μS/cm（豊水期：137.7～169.5μS/cm、渇水期：132.8～165.7μS/cm）で、『区立大蔵三丁目公園（地点⑬）』が184.2～184.3μS/cm（豊水期：184.2μS/cm、渇水期：184.3μS/cm）で、『岡本静嘉堂緑地（地点⑭）』が170.3～188.2μS/cm（豊水期：170.3μS/cm、渇水期：188.2μS/cm）であった。
令和7年度のECは、過年度と比べて両時期ともに低い部類の値（溶存イオン量が少ない）で、地点⑬･⑭の2地点を除く10地点は豊水期が渇水期より高かった。また、地点⑧･⑩･⑭の3地点を除く9地点は渇水期の方が過年度との差異が大きかった。時期的な大小関係が一部の地点で過年度と異なり、多くの地点で豊水期と渇水期との差異がやや大きい状態であったが、調査地区の間及び地区内の調査地点の間での高低順位の関係は過年度と概ね類似していた。



水温
一般的な地下水は周囲の影響を受けにくいので、地下水の水温は年間を通じての変化幅が2℃以内であると言われている。このため、湧水は夏場の水温上昇及び冬場の水温低下は軽微で、年間を通して水温が安定している。

全地点の測定値は、豊水期（10月）が17.6～18.8℃で、渇水期（2月）が5.3～18.0℃であった。各地区の湧出点等の測定値は『神明の森みつ池特別保護区（地点②･③･④･⑤）』が5.3～18.5℃（豊水期：17.6～18.5℃、渇水期：5.3～16.0℃）で、『区立成城三丁目緑地（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）』が12.8～18.8℃（豊水期：17.8～18.8℃、渇水期：12.8～17.6℃）で、『区立大蔵三丁目公園（地点⑬）』が18.0～18.3℃（豊水期：18.3℃、渇水期：18.0℃）で、『岡本静嘉堂緑地（地点⑭）』が17.5～17.8℃（豊水期：17.8℃、渇水期：17.5℃）であった。
なお、外気の影響を強く受けたと考えられる地点や値がある。地点④･⑩･⑪･⑫は湧出点から一定距離を流下した場所での計測であったので、渇水期の地点③･⑧は湧出点の湧出が少なく、計測場所の水深が極めて浅かったので、外気の影響を強く受けて近隣の他地点と水温の差異がやや大きかったと考える。これらの地点や値を除いた地区の水温は、『神明の森みつ池特別保護区』が16.0～17.8℃（豊水期：17.6～17.8℃［地点②･③･⑤］、渇水期：16.0℃［地点⑤］）で、『区立成城三丁目緑地』が17.4～18.3℃（豊水期：17.8～18.3℃［地点⑦･⑧･⑨］、渇水期：17.4～17.6℃［地点⑦･⑨］）である。
令和7年度の計測時の水温は、豊水期が各地点とも過年度より高く、渇水期が外気の影響を強く受けたと考えられる地点（地点③･④･⑧･⑩･⑪･⑫）を除く6地点で高かった。渇水期に外気の影響を強く受けたと考えられる値を除いて見てみると、豊水期と渇水期の差異は0.2～1.7℃であるが、そのほとんどの地点（5/6地点）が0.6℃以内に収まる安定した水温で、渇水期の水温は外気より5.5～9.0℃高かった。調査地区の間及び地区内の調査地点の間での高低順位は過年度と概ね類似していた。

気温
全地点の測定値は、豊水期（10月）が20.0～24.0℃で、渇水期（2月）が5.8～12.0℃［地点②を除く］であった。各地区の湧出点等の測定値は『神明の森みつ池特別保護区（地点②･③･④･⑤）』では豊水期が20.0～22.0℃、渇水期が5.8～7.0℃［地点②を除く］で、『区立成城三丁目緑地（地点⑦･⑧･⑨･⑩･⑪･⑫）』では豊水期が20.0～24.0℃、渇水期が10.0～11.9℃）で、『区立大蔵三丁目公園（地点⑬）』では豊水期が23.0℃、渇水期が12.0℃で、『岡本静嘉堂緑地（地点⑭）』では豊水期が23.5℃、渇水期が10.0℃）であった。
令和7年度の計測時の気温は、両時期ともに寒暖差がやや大きい地点が見られるが、過年度と比べて豊水期は全地点で高い状態で、渇水期は『神明の森みつ池特別保護区』の地点が低い状態、他の地区･地点が高い状態であった。地点間のやや大きい寒暖差や過年度との傾向の相違は、調査地点の地勢や計測時の時間帯の違いなどで生じたものと考える。

地勢の違い　：谷あい地･平坦斜面･平地や陽地･疎林内･樹林内などの違いで、立地の風通し状態や日照状態などが異なり、大気の温まり度合や程度が異なる。
時間帯の違い：晴･曇･雨や朝･昼･夕方などの違いで、立地の日照や待機熱の状態が異なり、大気の温まり度合や程度が異なる。



[bookmark: _Ref172813691]表4.3-1（1）　簡易水質検査結果【平成27年度～令和7年度】

注1）令和7年度渇水期の②みつ池Ⅰと平成30年度渇水期の②みつ池Ⅰ、③みつ池Ⅱ及び⑧成城三丁目緑地Ⅱ-1は、湧水が枯渇又は渇水状態（湧水の流水なし）であった為、水質検査は未実施。
注2）EC（電気伝導率）は、18℃換算した値である。



表4.3-1（2）　簡易水質検査結果【平成27年度～令和7年度】


注1）令和7年度渇水期の②みつ池Ⅰと平成30年度渇水期の②みつ池Ⅰ、③みつ池Ⅱ及び⑧成城三丁目緑地Ⅱ-1は、湧水が枯渇又は渇水状態（湧水の流水なし）であった為、水質検査は未実施。
注2）EC（電気伝導率）は、18℃換算した値である。


[bookmark: _Toc228323870]水道法に基づく水質検査
水道法に基づく水質検査（亜硝酸性窒素を除く飲用井水等の水質検査）を地点③みつ池Ⅱ（神明の森みつ池特別保護区）、地点⑨成城三丁目緑地Ⅱ-2（区立成城三丁目緑地）、地点⑬大蔵三丁目公園（区立大蔵三丁目公園）の3地点で概ね2年に1回の間隔で実施している。令和7年度は「令和8年2月6日（渇水期）」に検体試料の採水を行った。
本年度を含め平成16年度以降の調査結果は表4.4-1のとおりである。

令和7年度は全地点で「大腸菌」が、地点③で「濁度」が水道法に定める水質基準が未達成であった。過年度と比べて「有機物等【TOC】、pH」がやや高い傾向で、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、塩化物イオン」がやや低い傾向であったほか、地点③の「一般細菌」が非常に高い値であった。
なお、大腸菌が全地点で検出されたので、「味」の分析は「分析不可」としている。
[bookmark: _Ref205974392]表4.4-1　水道法に基づく水質検査結果【平成16年度～令和7年度】

注1）各年度の採水期日は下記のとおりである。
平成16年度：H16.12.16、平成18年度：H18.12.13、平成20年度：H20.12.19、平成22年度：H23.2.24、
平成24年度：H25.2.7、平成26年度：H27.2.25、平成28年度：H29.2.24、平成30年度：H31.2.27、令和5年度：R06.1.10、令和7年度：R08.2.6
注2）平成30年度の③みつ池Ⅱは渇水の為、試料採取が行えず水質検査未実施。
注3）水道水質基準値を超過した部分は　　　に着色している。
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項　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間

①みつ池 最大値（TP,m） 32.470 32.395 32.687 32.599 32.833 33.026 32.985 32.868 32.447 32.200 32.159 32.046 33.026

最小値（TP,m） 31.704 31.765 31.723 31.712 31.759 31.875 32.026 31.941 31.815 31.669 31.646 31.675 31.646

平均値（TP,m） 31.960 31.999 32.065 32.145 32.141 32.251 32.333 32.201 32.063 31.913 31.835 31.841 32.063

変動幅（m；平均） 0.132 0.110 0.190 0.244 0.291 0.324 0.400 0.225 0.154 0.132 0.075 0.164 1.002

⑥成城三丁目緑地


最大値（TP,m） 28.905 28.795 29.077 28.984 29.171 29.328 29.441 29.282 28.751 28.639 28.653 28.644 29.441

最小値（TP,m） 28.409 28.449 28.422 28.438 28.496 28.506 28.546 28.491 28.419 28.367 28.361 28.340 28.340

平均値（TP,m） 28.568 28.575 28.617 28.657 28.635 28.702 28.728 28.621 28.549 28.474 28.450 28.486 28.589

変動幅（m；平均） 0.095 0.084 0.152 0.169 0.210 0.270 0.316 0.173 0.087 0.070 0.059 0.137 0.720

日降水量 合計値（mm；平均） 131.8 123.1 183.3 177.9 199.3 231.4 203.9 83.1 53.3 44.0 40.8 144.8 1616.5

最大値（mm) 98.5 87.5 152.0 77.0 146.5 142.5 253.5 49.0 87.0 57.0 60.0 114.5 253.5

令和7年度 ①みつ池 最大値（TP,m） 32.047 32.123 32.213 32.202 32.033 32.097 32.043 31.973 31.871 31.714 31.561 31.607 32.213

最小値（TP,m） 31.893 32.006 32.105 32.039 31.926 31.906 31.916 31.877 31.715 31.566 31.441 31.441 31.441

平均値（TP,m） 32.004 32.096 32.169 32.118 31.987 32.015 31.962 31.932 31.789 31.645 31.497 31.550 31.899

変動幅（m） 0.154 0.117 0.108 0.163 0.107 0.191 0.127 0.096 0.156 0.148 0.120 0.166 0.772

⑥成城三丁目緑地


最大値（TP,m） 28.608 28.629 28.658 28.647 28.554 28.645 28.589 28.539 28.464 28.408 28.339 28.441 28.658

最小値（TP,m） 28.505 28.558 28.587 28.556 28.493 28.479 28.491 28.469 28.409 28.339 28.306 28.335 28.306

平均値（TP,m） 28.576 28.610 28.630 28.599 28.526 28.578 28.529 28.506 28.437 28.369 28.320 28.408 28.508

変動幅（m） 0.103 0.071 0.071 0.091 0.061 0.166 0.098 0.070 0.055 0.069 0.033 0.106 0.352

日降水量 合計値（mm） 127.5 195.5 98.0 108.0 58.0 309.5 106.0 15.0 30.5 0.0 50.5 117.5 1216.0

最大値（mm） 29.0 60.0 39.5 52.0 26.0 119.0 34.5 11.5 12.5 0.0 34.0 34.0 119.0

過去10ヵ年集計

（H27～R6年度）
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項　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間

最大値（l/s） 2.499 2.258 3.009 3.036 3.323 5.186 6.751 6.978 3.323 1.513 1.232 1.445 6.978

最小値（l/s） 0.003 0.005 0.008 0.004 0.012 0.029 0.263 0.164 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000

平均値（l/s） 0.440 0.539 0.690 1.115 1.069 1.563 1.993 1.506 0.974 0.399 0.166 0.155 0.885

変動幅（L/s；平均） 0.548 0.346 0.678 1.040 1.123 1.653 2.242 1.444 0.696 0.449 0.191 0.234 3.977

最大値（L/s） 0.589 0.641 1.100 1.064 1.733 2.095 1.186 1.410 0.468 0.382 0.260 0.431 2.095

最小値（L/s） 0.000 0.008 0.003 0.020 0.026 0.023 0.023 0.016 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000

平均値（L/s） 0.185 0.207 0.278 0.347 0.359 0.467 0.431 0.334 0.227 0.110 0.063 0.087 0.260

変動幅（L/s；平均） 0.135 0.101 0.202 0.231 0.315 0.385 0.369 0.192 0.109 0.098 0.050 0.092 1.044

最大値（L/s） 10.587 8.904 11.978 12.141 18.163 17.832 17.773 16.361 11.303 5.356 5.348 4.383 18.163

最小値（L/s） 0.041 0.038 0.041 0.303 0.325 0.953 2.478 1.496 0.353 0.028 0.039 0.018 0.018

平均値（L/s） 2.160 2.444 3.491 4.665 4.736 6.488 7.657 5.448 3.345 1.385 0.848 0.897 3.651

変動幅（L/s；平均） 2.229 1.424 3.104 3.938 5.504 5.323 6.779 3.878 2.766 1.528 0.737 1.323 14.008

最大値（L/s） 1.660 1.160 2.425 1.933 2.300 3.222 3.490 3.420 1.593 0.907 0.860 0.578 3.490

最小値（L/s） 0.138 0.150 0.162 0.143 0.104 0.249 0.433 0.380 0.180 0.060 0.042 0.035 0.035

平均値（L/s） 0.416 0.467 0.608 0.760 0.721 1.100 1.229 0.938 0.627 0.327 0.242 0.262 0.648

変動幅（L/s；平均） 0.259 0.179 0.421 0.537 0.574 0.707 1.036 0.546 0.215 0.190 0.082 0.157 2.250

日降水量 合計値（mm；平均） 131.8 123.1 183.3 177.9 199.3 231.4 203.9 83.1 53.3 44.0 40.8 144.8 1616.5

最大値（mm) 98.5 87.5 152.0 77.0 146.5 142.5 253.5 49.0 87.0 57.0 60.0 114.5 253.5

令和7年度 最大値（L/s） 0.553 1.114 1.490 1.273 0.626 1.192 0.865 0.654 0.111 0.015 0.000 0.000 1.490

最小値（L/s） 0.078 0.436 0.957 0.711 0.279 0.131 0.217 0.093 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000

平均値（L/s） 0.440 0.874 1.150 1.000 0.479 0.755 0.472 0.354 0.025 0.003 0.000 0.000 0.464

変動幅（L/s） 0.475 0.678 0.533 0.562 0.347 1.061 0.648 0.561 0.107 0.015 0.000 0.000 1.490

最大値（L/s） 0.422 0.535 0.611 0.534 0.338 0.548 0.404 0.399 0.136 0.022 0.004 0.028 0.611

最小値（L/s） 0.287 0.256 0.504 0.450 0.186 0.233 0.269 0.208 0.036 0.006 0.002 0.016 0.002

平均値（L/s） 0.342 0.458 0.557 0.493 0.267 0.435 0.325 0.311 0.080 0.014 0.003 0.022 0.275

変動幅（L/s） 0.135 0.279 0.107 0.084 0.152 0.315 0.135 0.191 0.100 0.016 0.002 0.012 0.609

最大値（L/s） 2.799 4.283 5.463 7.781 2.914 3.955 3.149 2.464 0.879 0.029 0.010 0.103 7.781

最小値（L/s） 1.285 2.196 3.700 2.742 1.158 0.956 1.285 0.804 0.103 0.010 0.010 0.019 0.010

平均値（L/s） 2.135 3.552 4.561 3.950 2.116 2.795 2.045 1.661 0.568 0.019 0.010 0.053 2.645

変動幅（L/s） 1.514 2.087 1.763 5.039 1.756 2.999 1.864 1.660 0.776 0.019 0.000 0.084 7.771

最大値（L/s） 0.636 0.805 1.014 0.920 0.547 0.628 0.453 0.455 0.205 0.100 0.041 0.068 1.014

最小値（L/s） 0.391 0.470 0.788 0.644 0.297 0.273 0.347 0.274 0.119 0.043 0.011 0.023 0.011

平均値（L/s） 0.493 0.689 0.935 0.770 0.440 0.459 0.389 0.349 0.158 0.068 0.024 0.049 0.401

変動幅（L/s） 0.245 0.335 0.226 0.276 0.250 0.355 0.106 0.181 0.086 0.057 0.030 0.045 1.003

日降水量 合計値（mm） 127.5 195.5 98.0 108.0 58.0 309.5 106.0 15.0 30.5 0.0 50.5 117.5 1216.0

最大値（mm） 29.0 60.0 39.5 52.0 26.0 119.0 34.5 11.5 12.5 0.0 34.0 34.0 119.0

過去10ヵ年集計

（H27～R6年度）

③みつ池Ⅱ

（週1回観測）

③みつ池Ⅱ

（週1回観測）

②みつ池Ⅰ

（連続観測）

②みつ池Ⅰ

（連続観測）

④みつ池出口

（連続観測）

④みつ池出口

（連続観測）

⑤成城四丁目

（週1回観測）

⑤成城四丁目

（週1回観測）
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項　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間

最大値（l/s） 1.793 1.227 2.833 2.042 3.008 4.373 4.519 3.513 1.713 1.047 1.200 1.173 4.519

最小値（l/s） 0.480 0.560 0.554 0.200 0.158 0.447 0.567 0.565 0.487 0.407 0.237 0.493 0.158

平均値（l/s） 0.845 0.846 0.984 1.125 1.000 1.303 1.293 1.038 0.839 0.662 0.600 0.698 0.941

変動幅（L/s；平均） 0.300 0.231 0.432 0.516 0.639 1.042 1.062 0.515 0.219 0.117 0.190 0.223 2.441

⑧

成城三丁目Ⅱ-1

最大値（L/s） 2.275 1.260 3.156 2.340 3.150 3.484 3.511 3.663 1.247 0.580 0.980 0.908 3.663

（週1回観測） 最小値（L/s） 0.060 0.113 0.095 0.085 0.138 0.213 0.439 0.142 0.080 0.019 0.000 0.020 0.000

平均値（L/s） 0.569 0.548 0.844 1.052 0.818 1.248 1.208 0.756 0.473 0.182 0.144 0.265 0.686

変動幅（L/s；平均） 0.437 0.341 0.691 0.665 0.750 1.244 1.286 0.666 0.270 0.151 0.141 0.329 2.884

最大値（L/s） 0.780 0.563 1.007 0.929 1.173 1.683 1.913 1.793 0.672 0.552 0.552 0.539 1.913

最小値（L/s） 0.219 0.292 0.264 0.227 0.124 0.200 0.320 0.247 0.247 0.227 0.207 0.260 0.124

平均値（L/s） 0.438 0.416 0.481 0.544 0.481 0.629 0.630 0.536 0.459 0.383 0.357 0.388 0.481

変動幅（L/s；平均） 0.149 0.114 0.188 0.232 0.225 0.401 0.467 0.260 0.092 0.104 0.081 0.112 0.924

最大値（L/s） 9.270 4.001 7.736 6.475 9.247 9.741 9.623 8.908 3.478 2.721 1.978 2.368 9.741

最小値（L/s） 0.372 0.678 0.706 0.981 0.930 0.791 1.385 0.910 0.554 0.567 0.225 0.495 0.225

平均値（L/s） 2.035 1.845 2.457 2.894 2.559 3.330 3.511 2.472 1.672 1.133 0.995 1.275 2.200

変動幅（L/s；平均） 1.553 0.854 2.128 1.491 2.050 2.987 3.733 1.616 0.678 0.626 0.508 0.798 7.337

最大値（L/s） 4.606 2.820 6.940 6.380 7.491 12.000 9.686 8.607 2.807 1.908 2.323 2.653 12.000

最小値（L/s） 0.411 0.582 0.715 0.880 0.539 0.783 0.843 0.736 0.409 0.655 0.392 0.503 0.392

平均値（L/s） 1.598 1.474 1.947 2.196 1.956 2.776 2.768 1.916 1.447 1.180 1.027 1.237 1.802

変動幅（L/s；平均） 0.945 0.550 1.450 1.272 1.765 2.812 2.679 1.193 0.659 0.462 0.533 0.767 6.346

最大値（L/s） 11.457 5.035 13.300 10.327 14.742 13.470 17.418 15.388 5.184 3.097 3.956 4.378 17.418

最小値（L/s） 1.133 1.290 1.791 1.772 1.253 1.470 2.440 1.465 1.200 0.933 0.723 1.053 0.723

平均値（L/s） 3.043 2.877 4.086 4.562 3.928 5.188 5.520 3.710 2.770 1.874 1.702 2.157 3.486

変動幅（L/s；平均） 1.562 0.945 2.880 2.354 2.745 4.192 5.333 2.402 0.856 0.457 0.525 1.156 11.107

日降水量 合計値（mm；平均） 131.8 123.1 183.3 177.9 199.3 231.4 203.9 83.1 53.3 44.0 40.8 144.8 1616.5

最大値（mm) 98.5 87.5 152.0 77.0 146.5 142.5 253.5 49.0 87.0 57.0 60.0 114.5 253.5

令和7年度 最大値（L/s） 1.129 1.209 1.295 1.183 1.050 1.259 0.957 0.856 0.799 0.621 0.520 0.651 1.295

最小値（L/s） 0.950 0.913 1.176 1.126 0.849 0.803 0.684 0.580 0.611 0.472 0.482 0.522 0.472

平均値（L/s） 1.034 1.096 1.234 1.155 0.925 1.066 0.835 0.701 0.711 0.570 0.502 0.606 0.868

変動幅（L/s） 0.179 0.296 0.119 0.057 0.201 0.456 0.273 0.276 0.188 0.149 0.038 0.129 0.823

⑧

成城三丁目Ⅱ-1

最大値（L/s） 0.732 0.866 1.095 0.916 0.467 1.040 0.532 0.397 0.112 0.036 0.004 0.066 1.095

（週1回観測） 最小値（L/s） 0.570 0.504 0.740 0.592 0.200 0.228 0.218 0.141 0.059 0.007 0.003 0.015 0.003

平均値（L/s） 0.639 0.767 0.948 0.715 0.353 0.627 0.347 0.269 0.087 0.022 0.004 0.047 0.400

変動幅（L/s） 0.162 0.362 0.355 0.324 0.267 0.812 0.314 0.256 0.053 0.029 0.001 0.051 1.092

最大値（L/s） 0.537 0.626 0.681 0.516 0.461 0.567 0.528 0.602 0.509 0.438 0.401 0.544 0.681

最小値（L/s） 0.504 0.509 0.528 0.411 0.391 0.506 0.449 0.470 0.424 0.366 0.361 0.403 0.361

平均値（L/s） 0.518 0.587 0.596 0.485 0.435 0.532 0.502 0.531 0.462 0.401 0.377 0.454 0.489

変動幅（L/s） 0.033 0.117 0.153 0.105 0.070 0.061 0.079 0.132 0.085 0.072 0.040 0.141 0.320

最大値（L/s） 2.694 2.996 3.340 2.807 2.020 3.085 2.306 2.486 1.495 1.107 0.890 1.386 3.340

最小値（L/s） 2.056 2.387 2.674 2.231 1.486 2.217 1.721 1.439 0.902 0.850 0.790 1.037 0.790

平均値（L/s） 2.449 2.672 3.074 2.532 1.781 2.838 1.985 1.853 1.120 0.983 0.834 1.252 1.941

変動幅（L/s） 0.638 0.609 0.666 0.576 0.534 0.868 0.585 1.047 0.593 0.257 0.100 0.349 2.550

最大値（L/s） 2.398 2.968 3.183 2.860 2.014 3.391 2.093 2.174 1.991 1.635 1.574 1.226 3.391

最小値（L/s） 1.881 2.472 2.676 2.318 1.594 1.947 1.510 1.680 1.504 1.364 1.210 0.990 0.990

平均値（L/s） 2.102 2.757 2.873 2.563 1.809 2.629 1.809 1.855 1.721 1.496 1.356 1.145 2.006

変動幅（L/s） 0.517 0.496 0.507 0.542 0.420 1.444 0.583 0.494 0.487 0.271 0.364 0.236 2.401

最大値（L/s） 2.761 3.076 3.901 3.495 2.665 3.990 2.836 2.376 1.571 1.323 1.143 1.441 3.990

最小値（L/s） 2.366 2.342 2.971 2.684 2.129 2.482 1.946 1.713 1.386 1.094 0.990 1.211 0.990

平均値（L/s） 2.531 2.835 3.427 3.123 2.339 3.089 2.204 1.995 1.480 1.194 1.047 1.286 2.207

変動幅（L/s） 0.395 0.734 0.930 0.811 0.536 1.508 0.890 0.663 0.185 0.229 0.153 0.230 3.000

日降水量 合計値（mm） 127.5 195.5 98.0 108.0 58.0 309.5 106.0 15.0 30.5 0.0 50.5 117.5 1216.0

最大値（mm） 29.0 60.0 39.5 52.0 26.0 119.0 34.5 11.5 12.5 0.0 34.0 34.0 119.0

⑪成城三丁目Ⅰ下

（週1回観測）

⑫成城三丁目出口

（週1回観測）

⑪成城三丁目Ⅰ下

（週1回観測）

⑫成城三丁目出口

（週1回観測）

過去10ヵ年集計

（H27～R6年度）

⑦成城三丁目Ⅰ

（週1回観測）

⑦成城三丁目Ⅰ

（週1回観測）

⑨成城三丁目Ⅱ-2

（週1回観測）

⑨成城三丁目Ⅱ-2

（週1回観測）

⑩成城三丁目Ⅳ

（週1回観測）

⑩成城三丁目Ⅳ

（週1回観測）
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項　目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間

最大値（l/s） 3.775 3.317 4.129 4.307 4.373 4.918 5.529 5.346 3.375 3.146 3.317 4.138 5.529

最小値（l/s） 1.304 1.335 1.397 1.304 1.125 1.226 1.119 0.983 0.703 0.643 0.445 0.720 0.445

平均値（l/s） 2.532 2.382 2.440 2.489 2.358 2.484 2.435 2.187 1.963 1.790 1.780 2.135 2.252

変動幅（L/s；平均） 0.836 0.513 0.750 0.947 1.006 1.064 1.289 0.627 0.469 0.393 0.484 0.911 2.787

⑭岡本静嘉堂緑地最大値（L/s） 1.007 0.667 1.073 0.900 1.180 1.233 1.323 1.375 0.727 0.620 0.580 0.649 1.375

最小値（L/s） 0.287 0.280 0.312 0.285 0.207 0.273 0.313 0.307 0.300 0.260 0.247 0.273 0.207

平均値（L/s） 0.497 0.462 0.510 0.539 0.488 0.591 0.599 0.522 0.476 0.421 0.407 0.429 0.496

変動幅（L/s；平均） 0.164 0.150 0.199 0.177 0.219 0.335 0.336 0.245 0.084 0.085 0.095 0.129 0.759

日降水量 合計値（mm；平均） 131.8 123.1 183.3 177.9 199.3 231.4 203.9 83.1 53.3 44.0 40.8 144.8 1616.5

最大値（mm) 98.5 87.5 152.0 77.0 146.5 142.5 253.5 49.0 87.0 57.0 60.0 114.5 253.5

令和7年度 最大値（L/s） 1.557 1.366 1.335 1.125 1.011 1.335 1.096 0.956 0.901 0.875 0.928 1.068 1.557

最小値（L/s） 0.983 1.039 0.956 0.822 0.720 0.848 0.745 0.720 0.671 0.671 0.745 0.745 0.671

平均値（L/s） 1.310 1.246 1.152 0.987 0.892 1.094 0.917 0.809 0.764 0.777 0.823 0.930 0.978

変動幅（L/s） 0.574 0.327 0.379 0.303 0.291 0.487 0.351 0.236 0.230 0.204 0.183 0.323 0.886

⑭岡本静嘉堂緑地最大値（L/s） 0.582 0.634 0.604 0.534 0.503 0.750 0.599 0.629 0.502 0.442 0.422 0.457 0.750

最小値（L/s） 0.530 0.583 0.551 0.450 0.367 0.471 0.477 0.497 0.472 0.362 0.353 0.435 0.353

平均値（L/s） 0.557 0.604 0.581 0.493 0.444 0.646 0.545 0.560 0.486 0.397 0.395 0.443 0.512

変動幅（L/s） 0.052 0.051 0.053 0.084 0.136 0.279 0.122 0.132 0.030 0.080 0.069 0.022 0.397

日降水量 合計値（mm） 127.5 195.5 98.0 108.0 58.0 309.5 106.0 15.0 30.5 0.0 50.5 117.5 1216.0

最大値（mm） 29.0 60.0 39.5 52.0 26.0 119.0 34.5 11.5 12.5 0.0 34.0 34.0 119.0

⑬大蔵三丁目公園

（連続観測）

⑬大蔵三丁目公園

（連続観測）

過去10ヵ年集計

（H27～R6年度）
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地区名 地点名 年度 pH RpH

注2）

EC（μS/cm)

注2）

水温（℃） 気温（゜C)

注2）EC（μS/cm)[25℃]

豊水期 渇水期 豊水期 渇水期 豊水期 渇水期 豊水期 渇水期 豊水期 渇水期

②みつ池Ⅰ

平成27年度

6.0 6.1 7.7 7.7 174 190 17.7 16.5 22.0 5.5

平成28年度

6.0 6.4 7.3 8.0 171 167 17.5 14.8 24.0 10.2

平成29年度

6.1 6.1 7.8 7.8 181 160 17.7 17.2 17.8 20.8

平成30年度

6.0

注1）

－

注1）

7.8

注1）

－

注1）

158

注1）

－

注1）

17.5

注1）

－

注1）

17.4

注1）

－

注1）

平成31年度

5.8 5.9 8.0 7.6 152 154.0 17.7 16.6 18.6 8.5

令和2年度

6.2 6.6 7.9 7.8 160 163 17.5 10.5 17.4 10.5

令和3年度

6.1 6.2 8.0 7.1 157 160 17.4 14.8 14.3 4.1

令和4年度

6.2 6.5 7.9 7.8 172 179 17.8 12.7 20.2 12.2

令和5年度

6.1 6.7 7.8 7.7 152 156 17.5 10.0 21.2 1.8

令和6年度

5.8 6.5 7.2 7.7 148 129 16.2 11.4 22.5 10.5

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

6.0 6.3 7.7 7.7 163 162 17.5 13.8 19.5 9.3

令和7年度

6.4

注1）

－

注1）

7.0

注1）

－

注1）

141

注1）

－

注1）

17.6

注1）

－

注1）

20.0

注1）

－

注1）

③みつ池Ⅱ

平成27年度

6.1 6.4 7.7 7.7 191 206 17.8 16.4 21.5 5.5

平成28年度

6.1 6.9 7.4 8.0 178 175 17.9 16.3 23.5 11.0

平成29年度

6.1 6.3 7.8 7.8 192 176 18.0 17.6 19.2 20.5

平成30年度

6.1

注1）

－

注1）

7.9

注1）

－

注1）

173

注1）

－

注1）

17.9

注1）

－

注1）

17.9

注1）

－

注1）

平成31年度

6.1 6.2 7.8 7.7 165 175.0 18.0 16.4 18.0 8.6

令和2年度

6.1 7.2 8.0 7.7 165 162 17.5 15.0 17.8 12.5

令和3年度

6.2 6.6 8.0 7.7 163 168 17.4 16.0 14.3 5.4

令和4年度

6.3 6.6 7.9 7.8 173 168 17.7 14.5 20.3 9.7

令和5年度

6.2 6.9 7.8 7.6 168 156 17.5 14.5 21.2 2.5

令和6年度

6.0 6.6 7.1 7.6 167 120 16.5 16.4 18.0 6.5

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

6.1 6.6 7.7 7.7 173 167 17.6 15.9 19.2 9.1

令和7年度

6.2 6.9 7.0 7.3 153 112 17.8 15.4 20.0 6.0

④みつ池出口

平成27年度

6.9 7.2 7.8 7.7 174 222 17.8 11.4 21.5 6.2

平成28年度

7.0 7.5 7.7 8.0 163 163 18.3 10.5 23.5 8.5

平成29年度

7.5 7.3 7.9 7.9 170 165 18.0 16.6 19.5 21.4

平成30年度

7.4 7.2 8.0 7.4 161 155 18.2 8.8 19.0 8.5

平成31年度

7.3 7.3 8.0 7.7 153 158 18.2 14.2 22.6 8.5

令和2年度

7.5 7.4 8.0 7.8 163 165 17.5 9.3 17.5 13.8

令和3年度

7.5 7.5 8.0 7.8 159 162 17.2 11.3 14.3 6.5

令和4年度

7.3 7.2 7.8 7.8 169 167 18.2 9.3 21.9 11.5

令和5年度

7.6 7.1 7.9 7.7 158 156 17.9 6.0 23.5 5.1

令和6年度

6.6 7.0 7.9 7.6 142 129 17.7 5.4 18.5 6.0

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

7.3 7.3 7.9 7.7 161 164 17.9 10.3 20.2 9.6

令和7年度

6.7 7.1 7.8 7.4 145 136 18.5 5.3 20.5 5.8

⑤成城四丁目

平成27年度

6.3 7.0 7.7 7.7 170 191 17.4 16.8 21.0 7.2

平成28年度

6.4 7.3 7.5 8.0 164 174 17.3 16.3 23.0 8.5

平成29年度

6.5 6.6 7.7 7.9 168 162 17.6 17.0 18.6 22.0

平成30年度

6.6 7.2 8.0 7.6 146 159 17.5 14.7 19.6 8.0

平成31年度

6.5 6.8 8.0 7.7 150 160 17.5 16.4 19.2 8.6

令和2年度

6.6 7.3 7.9 7.8 171 169 17.3 15.0 17.2 12.1

令和3年度

6.8 6.8 7.9 7.7 174 173 17.1 16.2 14.7 6.8

令和4年度

6.2 6.8 7.8 7.8 172 168 17.6 15.0 21.5 10.5

令和5年度

6.5 6.9 7.7 7.7 164 155 17.4 15.5 20.9 6.7

令和6年度

6.1 7.0 7.2 7.5 170 130 16.2 15.8 22.0 6.0

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

6.4 7.0 7.7 7.7 165 164 17.3 15.9 19.8 9.6

令和7年度

6.5 7.2 7.0 7.5 150 133 17.7 16.0 22.0 7.0

⑦成城三丁目緑地Ⅰ

平成27年度

6.3 6.3 7.7 7.7 158 169 17.8 17.3 21.5 8.5

平成28年度

6.3 6.6 7.4 7.9 150 152 17.8 17.2 24.0 10.0

平成29年度

6.2 6.3 7.6 7.9 145 140 17.8 17.6 18.0 21.0

平成30年度

6.3 6.7 7.9 7.8 142 144 17.7 15.1 21.7 8.0

平成31年度

6.4 6.2 7.9 7.7 139 143 17.8 17.2 20.7 8.1

令和2年度

6.3 6.8 8.0 7.8 147 152 17.4 16.5 16.5 12.7

令和3年度

6.5 6.3 8.0 7.7 147 149 17.4 16.2 14.9 7.0

令和4年度

6.4 6.4 8.0 7.8 150 160 17.8 15.7 20.7 10.2

令和5年度

6.4 6.4 7.7 7.7 145 143 17.6 16.2 21.0 9.1

令和6年度

6.0 6.2 6.8 7.6 158 116 16.4 16.8 25.0 12.0

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

6.3 6.4 7.7 7.8 148 147 17.6 16.6 20.4 10.7

令和7年度

6.2 7.2 6.6 7.4 138 135 17.8 17.6 24.0 11.0

⑧成城三丁目緑地Ⅱ-1

平成27年度

6.0 6.3 7.7 7.6 341 213 18.0 17.3 21.0 8.0

平成28年度

6.0 6.5 7.4 8.0 272 181 18.0 16.7 23.0 9.5

平成29年度

6.2 6.2 7.8 7.9 218 178 18.3 17.9 18.6 20.5

平成30年度

5.7

注1）

－

注1）

8.0

注1）

－

注1）

198

注1）

－

注1）

18.2

注1）

－

注1）

20.7

注1）

－

注1）

平成31年度

6.2 6.2 7.8 7.7 203 172.0 18.1 16.8 18.2 7.6

令和2年度

6.2 7.2 8.0 7.8 186 181 17.7 14.2 16.8 12.0

令和3年度

6.4 6.2 8.0 7.7 185 180 17.6 16.1 13.8 7.5

令和4年度

6.3 6.6 8.0 7.8 187 183 18.0 14.5 19.6 10.0

令和5年度

6.3 6.4 7.9 7.7 178 166 18.0 15.0 21.4 9.8

令和6年度

6.0 6.3 7.9 7.6 155 140 16.8 14.9 17.0 9.0

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

6.1 6.4 7.8 7.8 212 177 17.9 15.9 19.0 10.4

令和7年度

6.2 7.2 6.9 7.5 166 166 18.3 13.5 21.0 10.5

神明の森みつ池

　　　特別保穫区

区立

　成城三丁目緑地
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地区名 地点名 年度 pH RpH

注2）

EC（μS/cm)

注2）

水温（℃） 気温（゜C)

注2）EC（μS/cm)[25℃]

豊水期 渇水期 豊水期 渇水期 豊水期 渇水期 豊水期 渇水期 豊水期 渇水期
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⑨成城三丁目緑地Ⅱ-2

平成27年度

6.1 6.4 7.6 7.7 233 193 18.0 17.3 20.5 7.0

平成28年度

6.2 6.6 7.5 8.0 187 172 17.8 17.1 23.0 10.6

平成29年度

6.3 6.3 7.7 7.9 177 171 17.9 17.3 19.3 19.4

平成30年度

6.3 6.8 7.7 7.7 178 159 17.8 16.2 20.6 8.5

平成31年度

6.2 6.2 7.7 7.7 178 161 18.0 17.1 17.7 7.7

令和2年度

6.3 6.7 8.0 7.8 178 168 17.5 16.4 16.1 11.5

令和3年度

6.3 6.3 8.0 7.7 170 168 17.5 16.3 13.7 6.3

令和4年度

6.3 6.4 8.0 7.8 175 172 17.9 15.2 19.5 9.5

令和5年度

6.4 6.4 7.8 7.7 166 157 17.7 16.7 20.5 10.6

令和6年度

6.1 6.2 7.2 7.5 141 113 16.4 16.3 18.0 10.0

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

6.2 6.4 7.7 7.8 178 163 17.7 16.6 18.9 10.1

令和7年度

6.4 7.2 6.6 7.8 170 137 18.0 17.4 20.0 11.9

⑩成城三丁目緑地Ⅳ

平成27年度

6.5 7.1 7.8 7.8 315 221 18.0 15.6 21.0 9.5

平成28年度

6.7 7.2 7.7 8.0 241 182 18.6 15.6 23.0 13.0

平成29年度

6.9 6.9 7.9 8.0 201 178 18.2 17.8 18.7 19.8

平成30年度

6.9 7.4 7.8 7.7 202 172 18.5 13.9 21.6 8.7

平成31年度

6.5 6.9 7.7 7.8 195 175 18.4 15.5 17.9 7.8

令和2年度

7.0 7.5 8.1 7.8 188 177 17.5 14.5 16.1 11.2

令和3年度

7.1 7.2 7.8 7.7 178 175 17.5 14.4 14.3 7.4

令和4年度

6.7 7.2 7.8 8.0 189 196 18.4 14.0 19.9 12.0

令和5年度

6.9 7.2 7.9 7.7 175 166 18.1 14.8 21.7 9.2

令和6年度

6.0 7.1 7.9 7.7 167 140 17.3 14.6 18.0 10.5

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

6.7 7.2 7.8 7.8 205 178 18.1 15.1 19.2 10.9

令和7年度

6.7 7.5 7.2 7.9 159 153 18.4 15.3 21.5 10.0

⑪成城三丁目緑地Ⅰ下

平成27年度

7.0 7.5 7.8 7.8 166 187 17.8 13.8 21.0 7.0

平成28年度

7.0 7.7 7.8 8.0 158 155 18.3 13.8 23.5 6.3

平成29年度

7.3 7.3 7.9 7.9 148 157 18.1 17.3 19.5 23.8

平成30年度

7.3 7.6 8.0 7.8 147 146 18.1 11.7 22.2 8.8

平成31年度

7.0 7.2 8.0 7.7 144 147 17.9 14.4 19.2 7.8

令和2年度

7.5 7.7 8.0 7.8 153 158 17.0 12.5 15.2 10.8

令和3年度

7.4 7.5 8.0 7.6 151 153 16.5 13.1 13.8 7.5

令和4年度

7.0 7.6 8.0 7.8 153 153 17.7 11.5 20.9 10.7

令和5年度

7.4 7.6 8.0 7.8 149 145 17.6 13.2 21.9 11.2

令和6年度

6.9 7.4 8.2 7.8 147 125 17.1 12.4 25.0 11.0

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

7.2 7.5 8.0 7.8 152 153 17.6 13.4 20.2 10.5

令和7年度

6.8 7.4 7.5 7.7 142 133 18.8 12.8 21.0 10.6

⑫成城三丁目緑地出口

平成27年度

7.1 7.3 7.8 7.8 171 219 18.0 13.2 21.0 7.0

平成28年度

7.0 7.5 7.8 8.0 197 179 18.6 15.3 25.0 9.0

平成29年度

7.3 7.3 7.9 7.9 161 151 18.4 17.4 19.9 21.8

平成30年度

7.2 7.6 7.9 7.8 159 158 18.8 13.3 21.6 9.0

平成31年度

7.0 7.1 8.0 7.6 153 168 18.3 15.6 19.9 8.0

令和2年度

7.4 7.6 8.0 7.8 157 166 17.3 13.0 15.8 8.6

令和3年度

7.4 7.4 8.0 7.6 162 158 16.9 13.5 12.5 7.0

令和4年度

7.1 7.4 8.0 7.8 172 188 18.0 11.8 20.3 8.2

令和5年度

7.4 7.5 7.9 7.8 166 155 17.8 13.3 21.7 11.5

令和6年度

7.7 7.2 8.5 7.6 146 123 17.7 12.2 26.0 10.0

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

7.3 7.4 8.0 7.8 164 167 18.0 13.9 20.4 10.0

令和7年度

7.5 7.5 7.6 7.7 149 137 18.7 13.7 22.0 10.0

⑬大蔵三丁目公園

平成27年度

6.3 6.3 7.7 7.8 226 227 18.5 17.8 20.0 6.5

平成28年度

6.3 6.4 7.5 8.1 195 209 18.6 17.8 23.5 10.8

平成29年度

6.4 6.4 7.8 7.9 204 199 18.4 18.2 18.8 20.0

平成30年度

6.5 6.5 7.9 7.8 200 205 18.3 17.2 16.2 6.5

平成31年度

6.3 6.2 7.8 7.8 186 201 18.0 18.0 17.5 7.7

令和2年度

6.5 6.4 8.1 7.9 204 224 17.6 16.6 16.5 10.1

令和3年度

6.8 6.3 7.6 7.8 202 218 17.6 16.6 15.4 2.5

令和4年度

6.7 6.4 7.6 7.9 208 213 18.3 15.5 21.0 7.7

令和5年度

6.5 6.5 8.0 7.9 203 202 18.0 16.7 20.5 11.2

令和6年度

6.2 6.2 8.1 7.6 162 170 16.8 17.3 22.0 9.5

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

6.4 6.4 7.8 7.9 199 207 18.0 17.2 19.1 9.3

令和7年度

6.5 7.3 7.3 7.9 184 184 18.3 18.0 23.0 12.0

⑭岡本静嘉堂緑地

平成27年度

6.4 6.6 7.7 7.7 238 230 17.6 17.2 20.5 7.5

平成28年度

6.4 6.8 7.9 8.0 204 202 17.7 17.1 24.0 10.5

平成29年度

6.4 6.5 7.9 7.9 213 194 17.9 17.5 18.6 19.6

平成30年度

6.5 6.9 8.0 7.8 198 203 l1.7 15.1 19.7 8.0

平成31年度

6.4 6.5 7.8 7.8 196 198 17.8 16.8 17.1 7.5

令和2年度

6.4 6.5 8.1 7.9 212 217 17.4 16.2 17.2 9.2

令和3年度

6.4 6.6 8.0 7.8 213 209 17.3 16.3 13.6 2.5

令和4年度

6.7 6.6 7.7 7.9 231 214 17.7 15.0 20.0 8.5

令和5年度

6.6 6.5 7.8 7.9 207 198 17.5 16.4 19.0 10.0

令和6年度

5.9 6.2 7.8 7.5 154 163 17.3 16.7 22.0 8.0

過去10ヵ年度平均

（H27～R6年度)

6.4 6.6 7.9 7.8 207 203 17.6 16.4 19.2 9.1

令和7年度

6.3 6.8 7.0 7.6 170 188 17.8 17.5 23.5 10.0

区立

　大蔵三丁目公園

区立

　岡本静嘉堂緑地

区立

　成城三丁目緑地
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採水地点

項目



一般細菌

（CFU/mL）

大腸菌

硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素

（mg/L）

塩化物イオン

（mg/L）

有機物等

【TOC】

（mg/L）

pH 味 臭気

色度

（度）

濁度

（度）

③みつ池Ⅱ

H16年度

16 検出 6.0 13.0 ＜0.5 6.2 分析不可 異常なし ＜2.0 ＜1.0

H18年度

32 検出 6.0 15.0 ＜0.5 6.2 分析不可 異常なし ＜2.0 1.0

H20年度

86 不検出 5.8 13.5 ＜0.5 6.1 分析不可 異常なし 4.8 3.9

H22年度

9 不検出 1.3 4.9 ＜0.5 6.5 異常なし 異常なし 1.7 7.4

H24年度

57 不検出 5.7 21.5 ＜0.5 6.5 分析不可 異常なし 1.7 1.2

H26年度

75 不検出 5.8 16.3 1 6.5 分析不可 異常なし 18.0 4.7

H28年度

16 不検出 4.6 10.2 ＜0.3 6.9 異常なし 異常なし 3.5 1.9

H30年度

- - - - - - - - - -

R05年度

94 不検出 4.9 8.0 ＜0.3 7.4 異常なし 異常なし 1.7 1.0

R07年度

99 検出 5.7 10.0 0.4 7.2 分析不可 異常なし 2.4 4.0

⑨成城三丁目

H16年度

＜10 検出 7.0 14.0 1.3 6.3 分析不可 異常なし ＜2.0 ＜1.0

緑地Ⅱ-2

H18年度

11 検出 6.0 14.0 ＜0.5 6.3 分析不可 異常なし ＜2.0 ＜1.0

H20年度

110 検出 6.1 10.5 ＜0.5 6.3 分析不可 異常なし 3.1 2.5

H22年度

3 不検出 5.0 9.8 ＜0.5 6.5 異常なし 異常なし 0.7 2.9

H24年度

2 不検出 5.8 13.3 ＜0.5 6.4 分析不可 異常なし 1.3 0.3

H26年度

6 不検出 5.7 10.2 ＜0.3 6.5 異常なし 異常なし 1.5 0.7

H28年度

5 不検出 4.6 8.6 ＜0.3 6.5 異常なし 異常なし ＜0.5 0.3

H30年度

120 不検出 5.0 9.1 0.3 7 異常なし 異常なし 1.4 0.9

R05年度

0 不検出 4.8 7.8 ＜0.3 6.9 異常なし 異常なし 0.2 0.3

R07年度

22 検出 4.8 8.5 0.6 6.6 分析不可 異常なし 0.5 0.8

⑭大蔵三丁目

H16年度

18 検出 6.0 15.0 1.3 6.5 分析不可 異常なし ＜2.0 ＜1.0

公園

H18年度

11 検出 5.0 14.0 ＜0.5 6.3 分析不可 異常なし ＜2.0 ＜1.0

H20年度

12 不検出 5.8 11.8 ＜0.5 6.2 異常なし 異常なし ＜0.5 0.1

H22年度

1 不検出 2.7 5.7 ＜0.5 6.4 異常なし 異常なし 0.3 1.3

H24年度

4 検出 6.0 12.3 ＜0.5 6.4 分析不可 異常なし 1.5 ＜0.2

H26年度

22 検出 6.1 10.7 ＜0.3 6.5 分析不可 異常なし ＜0.5 ＜0.1

H28年度

28 検出 5.2 9.9 ＜0.3 6.5 分析不可 異常なし ＜0.5 0.3

H30年度

77 不検出 5.5 10.5 0.4 6.8 異常なし 異常なし 0.5 0.2

R05年度

81 検出 5.5 8.5 ＜0.3 6.7 異常なし 異常なし 0.6 0.2

R07年度

27 検出 5.6 9.7 0.5 6.6 分析不可 異常なし <0.5 0.3

基準値 100以下

検出され

ないこと

10以下 200以下 3以下

5.8以上

8.6以下

異常で

ないこと

異常で

ないこと

5以下 2以下
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